GF30F405-ICM

### MCU：STM32F405RGT6

### 供电：3-8S (11V-36V)

### 信号协议：PWM，Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot150, Dshot300, Dshot600.

### 传感器：ICM-42688-P

### 尺寸：36\*36mm（30.5mm安装孔,直径4MM）

### 固件版本：Betaflight JHEF405pro / INAV\_6.1.0\_JHEMCUF405

### 黑匣子： 16MB

### 气压计： SPL06

### OSD：支持

### DJI VTX：有预留接口，支持

### USB: TYPE-C接口

### IIC: 支持

### UART：4路，UART1， 3，4， 6，其中UART3为接收机

### BEC：BEC  5V/3A和10V/2A

### 接收机：SBUS,IBUS,DSM2/X, TBS，CRSF等

### 支持WS2812可编程LED

### 支持蜂鸣器

### 内置电压传感器，带电流检测端口

### 重量：8.7克

### 包装清单：

### GF30F405-ICM \*1

### 8P插头线 \*1

### M3减震球 \*4